**附件：**

|  |
| --- |
| **成都七中初中学校防火门更换清单表** |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 投标量 | 含税单价（元） | 含税合价（元） |
| 1 | 原防火门拆除 | 1.名称：门拆除2.场内运距：由投标人综合考虑3.拆除后的材料由投标人按招标人要求进行堆放并进行残值处理，场内转运及外运费用、残值抵扣费用由投标人在报价中综合考虑 | m2 | 66.9 |  |  |
| 2 | 甲级钢质防火管井门 | 1.门类型：甲级钢质防火管井门2.门扇规格：综合3.门扇厚度：综合4.门套：防火门成品门套5.门套基层：钢矩管6.五金件：配套闭门器、防火锁及其他五金件 | m2 | 21.2 |  |  |
| 3 | 甲级钢质防火门 | 1.门类型：甲级钢质防火门2.门扇规格：综合3.门扇厚度：综合4.门套：防火门成品门套5.门套基层：钢矩管6.五金件：配套闭门器、防火锁及其他五金件 | m2 | 45.7 |  |  |
| 4 | 门边原装饰层恢复 | 1.恢复内容：新安装门后与原墙体之间的缝隙 2.恢复方式：发泡剂及水泥砂浆、乳胶漆及墙砖 | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 建渣清运 | 1.建渣内容：拆除后的原木质管井门及其门框边装饰层、无产值的废品 2.建渣清运方式：人工搬运拆除后的建渣，装车运出学校至合规到场 | 项 | 1 |  |  |
| 合　　计 |  |