**比**

**选**

**文**

**件**

**项 目 名 称：四川省成都市第七中学初中学校网络教室系统集成采购项目**

**比 选 人****：四川省成都市第七中学初中学校**

**四川省成都市第七中学初中学校 编制**

**2021年7月 4 日**

#  比选邀请

四川省成都市第七中学初中学校拟对“四川省成都市第七中学初中学校网络教室系统集成采购项目”进行比选，兹邀请符合要求的供应商参加比选。

1. **项目名称：**四川省成都市第七中学初中学校网络教室系统集成采购项目
2. **比选内容：**本项目共1个包

网络教室系统集成配套设备，2间。

**三、比选申请人参加本次比选采购活动应具备下列条件：**

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；

5、有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、根据采购项目提出的特殊条件:

7.1本项目参加采购活动的供应商及法定代表人（或主要负责人）在前3年内不得具有行贿犯罪记录；

8、本项目**不接受**联合体参与本次比选。

**四、递交比选申请文件截止时间和比选时间：**2021年7月 12 日 上午10:00 （北京时间）。比选申请文件必须在递交比选申请文件截止时间前送达比选地点。逾期送达或密封和标注不符合比选文件规定的比选申请文件恕不接受。本次比选不接受邮寄的比选申请文件。

**五、比选地点：**成都市天环街199号。

**六、联系方式**

**采购人：四川省成都市第七中学初中学校**

通讯地址：成都市高新区天环街199号

联 系 人：张老师

联系电话：028-69283747

时 间：2021年7月4 日

# 第二章 比选申请人须知

## 一、比选申请人须知表

| **序号** | **条款名称** | **说明和要求** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采 购 人：四川省成都市第七中学初中学校通讯地址：成都市高新区天环街199号 联 系 人：张老师联系电话：028-69283747 |
| 2 | 采购项目名称 | 四川省成都市第七中学初中学校网络教室系统集成采购项目 |
| 3 | 资金来源 | 财政资金。 |
| 4 | 预算金额（最高限价） | 总预算：人民币：100000 元 |
| 5 | 采购方式 | 比选（ √ ）。 |
| 6 | 评标方法 | 综合评分 |
| 7 | 交货时间、地点 | 交货时间：签订合同时约定。交货地点：成都市高新区天环街199号。 |
| 8 | 质量要求、验收标准 | 质量要求：达到用户对本项目的要求。验收标准：执行国家、四川省现行标准及规定。 |
| 9 | 联合体比选 | 此次采购不接受联合体比选。 |
| 10 | 考察现场、标前答疑会 | 比选申请人根据项目实际情况自行决定是否踏勘现场。 |
| 11 | 比选截止时间 | 2021年7月 12 日 上午10:00 （北京时间）  |
| 12 | 比选有效期 | 开标后90天。 |
| 13 | 比选文件封面的标注 | 比选文件封面上均应标明：比选项目名称、比选申请人名称、年月日。 |
| 14 | 开标时间和地点 | 开标时间：同比选截止时间。开标地点：成都市高新区天环街199号。 |

## 响应文件要求

⑴.报价及响应文件组成：

* 所有报价一律以人民币报价。采购人不接受任何非人民币币种的报价。
* 供应商要按报价表（统一格式）的内容填写货物单价、总价及其他事项。
* 供应商应对本次项目的所有货物和服务提供报价，不得遗漏。如果有遗漏，所有的责任由投标人自行承担，不得要求招标人增加费用。
* 供应商的报价总计为所有货物、服务、在用户使用现场安装、调试完毕验收合格后交付使用的总承包价格（包括安装、运输、税费等所有费用）。

供应商须按比选文件的要求编写响应文件，对比选文件提出的要求和条件做出实质性响应。

响应文件应包括但不限于下列内容：

1.报价表

2.法定代表人授权书

3.供应商资格证明文件

4.售后服务方案

⑵.供应商应提供的资格证明文件要求

1.营业执照副本（复印件）

2.税务登记证副本（复印件）

3.组织机构代码证副本（复印件）

**若三证合一，则只需提供营业执照副本。以上资格证明文件除要求提供原件的以外，所有复印件均要加盖供应商公章。**

（3）响应文件的递交

1.响应文件必须用中文书写，打印，并塑封装订成册。

2.响应文件应由供应商法定代表人或经法定代表人正式授权的供应商代表按比选文件的要求签字并加盖公章。

3.供应商应将响应文件密封，并在正面标明采购项目名称、供应商名称字样。密封处均应加盖企业公章。

4.供应商应于比选文件中规定的递交响应文件截止时间前将报价文件送达比选采购邀请函中指定的地点。

5.如供应商未按上述要求密封和标记，其报价文件将被拒绝。

6.采购人将拒绝接收在递交报价文件截止时间后的任何报价文件。

（4）签订合同

1.成交供应商应按采购人规定的时间和地点，与采购人签订采购合同。

2.比选文件、供应商提交的响应文件等均成为有法律约束力的合同的组成内容。

## 比选方式

本次比选活动遵循公平、公正、科学的原则进行。本次比选根据综合评分法确定成交供应商。

评比程序：评比程序分为资格审查、初步评审、详细评审、并提出评审意见。
1．资格审查
1.1评审委员会对比选文件中要求的资质文件系统地进行评审，确定合格比选申请人。
1.2只有通过了邀请登记并通过资格审查合格的比选申请人才能进入下一阶段的评审。
2．初步评审
2.1评审委员会将首先审查应选文件是否完整，有无计算上的错误，文件签署是否合格，应选文件的总体编排是否有序。
2.2其次审查应选文件是否实质上响应了比选文件的要求。实质上响应的应选是指与比选文件提出的实质性要求和条件相符，包括比选项目的技术要求、报价要求以及合同的主要条款。
2.3 对应选文件的初步评审应遵循以下原则：
2.3.1报价的分项报价与总价不一致，以分项报价的总和为准；文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的值为准。
2.3.2如果应选文件实质上没有响应比选文件的要求，评审委员会可以予以拒绝。比选申请人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其成为实质上响应的应选，对于应选文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规则，评审委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何比选申请人的相对排序。
3．详细评审
3.1评审委员会只对初审合格的应选文件进行详细评审。
3.2评审委员会对应选文件进行技术、商务详细评审。
3.3评审委员会质询，比选申请人答疑，澄清有关问题。
3.4评审委员会可以要求比选申请人对其应选文件进行澄清。

## 项目概况和主要技术规范及要求

项目概况说明：本次为2间网络教室进行系统集成，以下为单间网络教室系统集成采购配套要求，2间配置相同。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 交换机 | 1、▲配置10/100/1000M以太网端口≥24个，10G/1G SFP+光接口≥4个；交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps，MAC地址≥16K；2、支持IPv4/IPv6静态路由，RIP、RIPng；支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)等3、支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗；4、支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象；5、设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯；6、▲为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机外壳具备抗撞击能力，多次机械撞击后外壳无损伤，提供经CNAS或CMA认定的第三方权威测试机构出具的测试报告复印件并加盖投标人公章。 | 台 | 3 |
| 2 | 接口模块 | 7、万兆LC接口模块（1310nm），10km，单模，适用于SFP+接口。 | 对 | 1 |
| 3 | 网线 | 8、超六类双绞线。 | 箱 | 3 |
| 4 | 网络教室控制软件 | 9、实现教师演示、学生示范、黑屏肃静、语音教学、网络影院、屏幕监视、遥控辅导、网络考试、试卷分享、屏幕录制、屏幕回放、提交作业、电子教鞭等功能，具备屏幕广播、语音广播、视频直播、锁屏、远程控制、签到点名、随堂小考等功能，学生无法结束进程，能支持多种广播视频格式（含光盘介质）。 | 套 | 1 |
| 5 | 网络机柜 | 10、标准19″网络机柜，全黑色，600mm×1200mm×600mm（宽×高×深），内含两个机柜托盘。 | 个 | 1 |
| 6 | 理线架 | 11、标准19寸。 | 个 | 3 |
| 7 | 防静电地板 | 12、全钢地板，600\*600\*30。 | ㎡ | 110 |
| 8 | 安装调试 | 13、原有旧设备拆装、搬运，完工后废旧物品处理，设备安装调试，直至系统运行正常等。 | 点 | 52 |
| 9 | 单间小计（元）： |  |
| 10 | 2间合计（元）： |  |

## 商务要求

1、交货时间：合同签订之日起30个工作日内送达采购人指定的场地并按照要求完成安装调试工作。中标人必须按合同的规定，准时提供投标产品和材料并负责所供产品、运输、安装及调试，验收合格并交付使用。

2、交货地点：成都市天环街199号。

3、付款方式：

（1）政府采购合同签订后支付60%的合同总价款；

（2）项目实施完成后，待第二年预算下达后，支付剩余40%的合同总价款；

（3）合同签订前中标人应在7个工作日内将质保金（5000元）打入采购人指定账户；

（4）本项目未支付的合同价款不计利息

（5）中标方须提供有效的票据材料。

4、质保期：三年。

本项目为交钥匙项目，投标报价为全部完工项目内容的总费用，包括货物运输、安装、调式、服务等所产生的所有费用。

## 评分标准

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评委类别 | 评分因素及权重 | 分 值 | 评分细则 | 说明 |
| 1 | 评审委员 会评审 | 报价30%  | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)\* 30分。 |   |
| 2 | 技术专家（含采购人代表）评审 | 技术指标和配置21% | 21分 | 1、完全满足整体招标文件对产品参数要求的，其中带▲部分参数2条，非带▲部分参数11条，所有参数没有负偏离得22分。2、带▲部分为重要条款，完全满足得10分，每有一项不满足扣5分，10分扣完为止。3、非带▲部分条款，完全满足得11分，每有一项不满足扣1分，11分扣完为止。注：①针对“▲”条款的技术响应，有证明材料要求的按照要求提供，其他为作要求的内容投标人需提供产品生产厂的参数证明函（加盖投标人公章）为技术支撑材料，否则对应技术参数条款将视为不满足。 |   |
| 3 | 评审委员 会评审 | 投标产品质量及信誉11% | 6分 | 交换机生产厂商获得ISO9001（或GB/T19001）质量管理体系认证、ISO14001(或GB/T24001)环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系，每有1个得2分，最多得6分。（提供制造厂商的证书复印件并加盖投标人公章）； |   |
|   |   |   | 5分 | 为减小隐私信息泄密给用户带来的影响，所投交换机的设备厂商须具备隐私信息安全管理体系，获得隐私信息安全管理体系（ISO/IEC 27701:2019 ）认证证书的，得到5分（提供证书复印件、全国认证认可信息公共服务平台查询链接及截图并加盖产品投标人公章，不提供或未按要求提供不得分） |   |
| 4 | 评审委员 会评审 | 投标人综合实力6% | 6分 | 投标人提供自2019年1月1日（含1日）以来类似业绩，每有1个得3分，每个业绩证明材料未提供或少提供不予得分，最多得6分。(提供中标通知书或合同复印件并加盖投标人公章) |   |
| 5 | 评审委员 会评审 | 项目实施能力15% | 15分 | 对投标人提供的项目实施方案进行打分，方案内容包括了人员配置、质量控制、进度安排、技术控制、验收方案五个方面， 全部提供以上方案并符合项目采购需求的得15分，缺一项扣3分，每一项内容不完整或有缺陷或与项目不匹配的扣2分，扣完为止。说明：内容不完整或有缺陷或与项目不匹配是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。 |   |
| 6 | 评审委员 会评审 | 售后服务 15% | 15分 | 对投标人提供的项目售后服务方案打分，方案内容包括售后服务电话、响应时间及上门维修时间、现场服务支持能力、售后巡检、质量保证期限及范围等方面， 全部提供以上方案并符合项目采购需求的得15分，缺一项扣3分，每一项内容不完整或有缺陷或与项目不匹配的扣2分，扣完为止。说明：内容不完整或有缺陷或与项目不匹配是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。 |   |
| 7 | 评审委员会评审 | 投标文件规范性2% | 2分 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情况的得2分。有一项细微偏差扣0.25分，直至该项分值扣完为止。 |   |

# 第三章 响应文件相关格式

## 一、报价表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **技术参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **金额（元）** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **合计（元）：** |  |

**报价总计（人民币大写）：**

说明：

1）供应商不得低于成本进行报价。

2）报价文件有效期为递交报价文件截止日期起60天。

供应商名称：(加盖公章)

法定代表人或代理人:（签字）

时间：

## 二、法定代表人授权书

**（采购人）**：

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（供应商全称）法定代表人\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_授权\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_为我公司代理人，参加贵单位组织的\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（项目名称）比选采购活动。代理人在本次询价采购中所签署的一切文件和处理的一切有关事物，我公司均予承认。

本授权书年月日签字生效，特此声明。

附法定代表人及代理人身份证复印件。

供应名称：　　　　　　　　　　　　　（加盖公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（签字或加盖法定代表人印章）

代理人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（签字）

时间：

## 三、供应商资格证明材料

详见合格供应商条件。

**以上资格证明文件除要求提供原件的以外，所有复印件均要加盖供应商公章。**

## 四、售后服务方案

1、响应时间：

2、交货时间及地点：

3、项目实施：

4、售后服务及承诺：

5、其它说明：

供应商名称：（加盖公章）

法定代表人或代理人：（签字）

时间：